***Выкопировка с таблицы №4* СП 36.13330.2012. Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-85\***

|  |  |
| --- | --- |
| Объекты, здания и сооружения  | **Минимальные расстояния, м, от оси** |
|  | газопроводов | **нефтепроводов и нефтепродуктопроводов** |
|  | класса |
|  | I | II  | IV  | III  | II  | I  |
|  | номинальным диаметром, *DN* |
|  | 300 и менее | св. 300 до 600  | св. 600 до 800 | св. 800 до 1000 | св. 1000 до 1200 | св. 1200 до 1400 | 300 и менее | св. 300  | 300 и менее | св. 300 до 500  | св. 500 до 1000 | св. 1000 до 1200 |
| 1 **Города и другие населенные пункты; коллективные сады с садовыми домиками, дачные поселки; отдельные промышленные и сельскохозяйст-венные предприятия; тепличные комбинаты и хозяйства; птицефабрики; молокозаводы; карьеры разработки полезных ископаемых; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на количество автомобилей более 20; отдельно стоящие здания с массовым скоплением людей (школы, больницы, клубы, детские сады и ясли, вокзалы и т.д.); жилыездания 3-этажные и выше;** железнодорожные станции; аэропорты; морские и речные порты и пристани; гидроэлектро-станции; гидротехнические сооружения морского и речного транспорта; очистные сооружения и насосные станции водопроводные, не относящиеся к магистральному трубопроводу, мосты железных дорог общей сети и автомобильных дорог категорий I и II с пролетом свыше 20 м (при прокладке нефтепроводов и нефтепродуктопроводов ниже мостов по течению); склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 1000 м3; автозаправочные станции; мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии технологической связи трубопроводов, мачты (башни) и сооружения многоканальной радиорелейной линии связи операторов связи - владельцев коммуникаций | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 75  | 125  | 75  | 100  | 150  | 200  |
| 2 Железные дороги общей сети (на перегонах) и автодороги категорий I-III, параллельно которым прокладывается трубопровод; **отдельно стоящие: 1-2-этажные жилые здания; садовые домики, дачи[[1]](#footnote-2);** дома линейных обходчиков; кладбища; сельскохозяйст-венные фермы и огороженные участки для организованного выпаса скота; полевые станы | 75  | 125  | 150  | 200  | 225  | 250  | 75  | 100  | 50  | 50  | 75  | 100  |
| 3 **Отдельно стоящие нежилые и подсобные строения**; устья бурящихся и эксплуатируемых нефтяных, газовых и артезианских скважин; гаражи и открытые стоянки для автомобилей индивидуальных владельцев на 20 автомобилей и менее; канализационные сооружения; железные дороги промышленных предприятий; автомобильные дороги категорий IV-V, параллельно которым прокладывается трубопровод | 30  | 50  | 100  | 150  | 175  | 200  | 30  | 50  | 30  | 30  | 30  | 50  |

1. **Под отдельно стоящим зданием или строением следует понимать здание или строение, расположенное вне населенного пункта на расстоянии не менее 50м от ближайших к нему зданий и сооружений** [↑](#footnote-ref-2)